LEEME – Variables Sesión 2

Descripción de variables

Qtot
Variable auxiliar necesaria para representar en el tiempo datos petrofísicos o de completaciones NOC. Se utiliza para identificar el primer momento en que un pozo entra en producción.
LongRamaTemp
Longitud de la rama horizontal asociada temporalmente a Qtot y almacenada como dato de producciones mensuales. Se reporta en el mes de inicio de producción del pozo.
EtapasTemp
Número de etapas de fractura asociadas temporalmente a Qtot y almacenadas como dato de producciones mensuales. Se reporta en el mes de inicio de producción.
PropanteTemp
Propante total asociado temporalmente a Qtot y almacenado como dato de producciones mensuales. Se reporta en el mes de inicio de producción.
FluidoComplTemp
Fluido total de completación asociado temporalmente a Qtot y almacenado como dato de producciones mensuales. Se reporta en el mes de inicio de producción.
PotenciaFractTemp
Potencia de los equipos de fractura asociada temporalmente a Qtot y almacenada como dato de producciones mensuales. Se reporta en el mes de inicio de producción.
Formación
Atributo estático que asigna la formación principal a la que está asociada la terminación de cada pozo, según datos de CAP IV.

Instrucciones de uso


Importar todas las variables desde el archivo:
"Variables_Vaca Muerta_Sesión2.varx"


Importar el atributo estático Formación desde:
Proyecto > Importar > Objetos > Atributos estáticos
Seleccionar el archivo: "Atributo Estatico_Formación.txt"


Una vez completados estos pasos, se podrán utilizar todas las plantillas presentadas en el webinar.
Nota: algunos gráficos específicos pueden no estar disponibles en versiones antiguas de Sahara 4.

